**TROŠKOVNIK**

**ZA NABAVU ŠKOLSKOG NAMJEŠTAJA**

**Ponuditelj:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adresa ponuditelja**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ovlaštena osoba ponuditelja:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv i dimenzije (cm)** | **Tehničke karakteristike - specifikacije** | **Jedinica**  **mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena**  **(bez PDV-a)** | **Ukupna cijena**  **(bez PDV-a)** |
| **Učenička klupa** | Osnovna metalna konstrukcija od ovalnih, zakrivljenih cijevi, zaštićena epoksi zaštitom. Radne ploče su obostrano zaštićene ultrapasom, rubovi ploča su od blago zaobljenih letvica – bukova masiva. | **kom** | **28** |  |  |
| **Učenička stolica** | Osnovna metalna konstrukcija od ovalnih, zakrivljenih cijevi, zaštićena epoksi zaštitom. Sjedište i naslon sjedalica su od višeslojne bukove vezane ploče. | **kom** | **56** |  |  |
| **Ormarić**  **viseći** | Ormarići s dva staklena vratna krila-okvir od iverala, izrađeni od oplemenjenog iverala, mogućnost otvranja 270 °, dim. 90x35x66 cm | **kom** | **4** |  |  |

**Ponuditelj:**

M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019.